<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="26.5" x2="40.5" y2="26.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.5" y1="26.5" x2="40.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.5" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>M1</text>
<text>M2</text>
<text>ICE</text>
<text>V2.4</text>
<text>(c) www.digital-bahn.de - Sven Brandt</text>
<text>40 mm x 27 mm, Dicke = 1mm</text>
<hole x="2.2225" y="2.0525" drill="2.1"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="26.5" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SBR_HL">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>Body 2.9 mm x 1.3 mm, grosse PADs</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CON-LSTB">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_mech">
<packages>
<package name="NEM650">
<description>NEM 650 Stecker, RM2.54</description>
</package>
<package name="TESTP_T">
<description>SMD Lötpunkt, 2 mm x 2 mm</description>
</package>
<package name="J1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_div">
<packages>
<package name="RELAIS_G6K_KOMP">
<description>Kompatibilitäts-Pin-Layout für G6K und FTR passend</description>
</package>
<package name="1206">
<description>SMD 3.2 x 1.6 mm
 Gut für Handlötung</description>
</package>
<package name="ROHS_BIN_PRINT_8">
<description>layer21 (Print) 8mm</description>
</package>
<package name="LOGO_KLEIN">
<description>Logo im Lötstop, ca. 13mmx2mm</description>
</package>
<package name="LOGO_CE_STOP">
<description>logo CE, 6 mm x 4 mm, in LS</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="CON-LSTB" package="MA08-1" value="MA08-1_ICE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="SBR_HL" package="SOT23" value="BAV70">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="SBR_HL" package="SOT23" value="BAV70">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="sbr_mech" package="NEM650" value="NEM652"/>
<element name="M1" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="M2" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ROT" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LICHT+" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LICHT2" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LICHT1" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K1" library="sbr_div" package="RELAIS_G6K_KOMP" value="G6K-2F 12V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K2" library="sbr_div" package="RELAIS_G6K_KOMP" value="G6K-2F 12V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K3" library="sbr_div" package="RELAIS_G6K_KOMP" value="G6K-2F 12V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="sbr_div" package="1206" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="sbr_div" package="1206" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="sbr_div" package="1206" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="SBR_HL" package="SOT23" value="BAV70">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="sbr_div" package="ROHS_BIN_PRINT_8" value="LOGO_WEEE_PRINT_8MM"/>
<element name="U$3" library="sbr_div" package="LOGO_KLEIN" value="LOGO_DIGITAL-BAHN_13MM"/>
<element name="U$4" library="sbr_div" package="LOGO_CE_STOP" value="LOGO_CE_LS_6MM"/>
<element name="J1" library="sbr_mech" package="J1" value="JUMPER2-LOET1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ROT1" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="F1">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="K3" pad="3"/>
<contactref element="K3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LICHT2">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="LICHT2" pad="TP"/>
<contactref element="K2" pad="3"/>
<contactref element="K2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LICHT1">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="LICHT1" pad="TP"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GELB">
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GRUEN">
<contactref element="X1" pad="P$3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="K3" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLAU">
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="P$7"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ORANGE">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="M1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GRAU">
<contactref element="X1" pad="P$5"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="M2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="SCHWARZ">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="P$4"/>
<contactref element="LICHT+" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="WEISS">
<contactref element="X1" pad="P$6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ROT">
<contactref element="K3" pad="5"/>
<contactref element="K3" pad="4"/>
<contactref element="K2" pad="4"/>
<contactref element="K2" pad="5"/>
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="P$8"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="ROT1" pad="TP"/>
<contactref element="ROT" pad="TP"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
